//01-Name, 02-DataType, 03-DefaultData, 04-HWType, 05-IOType, 06-HwAccessPath, 07-NetworkAccessPath, 08-DataStackSize

  bX0					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX1					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus1-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX2					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus2-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX3					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus3-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX4					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus4-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX5					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus5-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX6					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus6-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bX7					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT	, MBRTU16-DA01-Offset1025-InputStatus7-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  
  bY0					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bY1					, BOOL	, NULL	, SRL , INPUT 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus1-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bY2					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus2-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bY3					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus3-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bY4					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus4-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bY5					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX 	, MBRTU16-DA01-Offset1281-CoilStatus5-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  
  bM0					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM1					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus1-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM2					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus2-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM3					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus3-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM4					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus4-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM5					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus5-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM6					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus6-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  bM7					, BOOL	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset2049-CoilStatus7-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  
  i16_D1				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D2				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg2-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D3				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg3-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D4				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg4-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D5				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg5-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D6				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg6-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D7				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg7-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  i16_D8				, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg8-FP0-UR100-TOB50		,07-NULL , 08-NULL
  
  fD10					, Float	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg10-FP0-UR5000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  fD12					, Float	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg12-FP0-UR5000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  fD14					, Float	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg14-FP0-UR5000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  fD16					, Float	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg16-FP0-UR5000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  fD18					, Float	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg18-FP0-UR5000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  
  i16D1313_RTC_Second	, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1313-FP0-UR1000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1314_RTC_Minute	, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1314-FP0-UR1000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1315_RTC_Hour		, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1315-FP0-UR10000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1316_RTC_Day		, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1316-FP0-UR30000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1317_RTC_Month	, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1317-FP0-UR30000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1318_RTC_Week		, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1318-FP0-UR30000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
  i16D1319_RTC_Year		, Int16	, NULL	, SRL , DUPLEX	, MBRTU16-DA01-Offset4097-HoldReg1319-FP0-UR30000-TOB50	,07-NULL , 08-NULL
